(19)RU (11) 2089828  (13)C1 
(51)  МПК6   F42B3/10

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(21) Заявка: 95101252/02
(22)  Дата поступления заявки:   30.01.1995
(46)  Дата публикации: 10.09.1997
(56)  Ссылки: 1. Лурье А.И. Электрическое взрывание зарядов. - М.: Недра, 1973, с. 39, 42. 2. Патент США N 3978791, кл. F 42 B 3/12, 1976. 3. Патент СССР N 1521291, кл. F 42 B 3/10, 1989.
(71)  Заявитель: 
Российский федеральный ядерный центр - Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики
(72)  Изобретатель: Лобанов В.Н., Прокопьев С.Н., Рудько М.Л.
(73)  Патентообладатель: 
Российский федеральный ядерный центр - Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики    

(54) ДЕТОНИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО НА ОСНОВЕ БРИЗАНТНОГО ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА
(57)  Реферат: 
Использование: взрывные работы, взрывные устройства, используемые при проведении взрывных работ в горнодобывающей и нефтегазовой промышленности и строительстве. Сущность изобретения: в корпусе 1 детонирующего устройства размещены воспламенительный элемент 2, промежуточная оболочка 4, инициирующий 7 и инициируемый 10 заряды. Инициирующий заряд 7 помещен в дополнительную оболочку 6, частично или полностью размещенную внутри промежуточной оболочки 4 и выполненную с отверстием 5 со стороны воспламенительного элемента 2. Дополнительная оболочка 6 со стороны инициируемого заряда 10 может быть выполнена с меньшей, чем в остальной части толщиной или с открытым торцом. Между инициирующим 7 и инициируемым 10 зарядами может быть установлена перегородка, частично или полностью размещаемая внутри дополнительной оболочки 6. Площадь поперечного сечения перегородки равна площади поперечного сечения инициирующего заряда 7. Перегородка может быть выполнена в виде чашечки 9, обращенной донышком к инициируемому заряду 10. Между воспламенительным 2 элементом и инициирующим зарядом 7 может быть расположен замедляющий и/или воспламенительный состав. 6 з.п. ф-лы, 2 ил.