(19)RU (11) 2091980  (13)C1
(51)  МПК6   H03K3/00, H05K7/02, H05G1/24
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(21) Заявка: 95106704/07
(22) Дата поступления заявки:   21.04.1995
(46)  Дата публикации: 27.09.1997
(56)  Ссылки: 1. Месяц Г.А., Насибов А.С., Кремнев В.В. Формирование наносекундных импульсов высокого напряжения. - М.: Энергия, 1970, с. 41, рис. 2 - 4. 2. Белкин Н.В., Кульгавчук В.В., Павловский Н.Г., Тараканов М.Ю., Цукерман В.А., Эльяш С.Я. Малогабаритный наносекундный ускоритель электронов на 600 кВ. - ПТЭ, N 5, 1977, с. 36 - 37, рис. 1.
(71)  Заявитель: 
Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики
(72)  Изобретатель: Эльяш С.Л., Москвин Н.И., Королев В.Н., Калиновская Н.И.
(73)  Патентообладатель: 
Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной 

(54) ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ НАПРЯЖЕНИЯ

(57)  Реферат: 
Изобретение относится к импульсной высоковольтной технике и может быть использовано в составе импульсных рентгеновских аппаратов и малогабаритных ускорителей прямого действия. Генератор импульсов напряжения, собранный по схеме Маркса, содержит несколько каскадов с конденсаторами и разрядником в каждом каскаде. Конденсаторы в каскаде собраны в пакет, ось разрядника параллельна оси пакета конденсаторов. Оси всех пакетов конденсаторов расположены в одной плоскости, а оси всех разрядников в другой плоскости, параллельной плоскости осей пакетов. Эти плоскости максимально приближены друг к другу, что достигается таким взаимным расположением элементов генератора, при котором расстояния от оси любого пакета конденсаторов до осей соседних разрядников, электрически соединенных с ним, равны. Такая компоновка генератора приводит к уменьшению габаритов высоковольтного блока ускорителя и, как следствие, к уменьшению в полтора раза массы заливаемого в него жидкого диэлектрика. 2 ил