(19)RU (11) 2091939  (13)C1
(51)  МПК6   H01S3/095
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(21) Заявка: 95115633/25
(22) Дата поступления заявки:  05.09.1995
(46)  Дата публикации: 27.09.1997
(56)  Ссылки: 1. S.Yoshida et al. Appl.Phys. Lett. 1987, 7, p. 1490 - 1492. 2. P.V. Avizonis et al. The Chemically Pumped Oxygen-Lodine.Laser. SPIE, High Power Gas Lasers. - v. 1225, p. 448 - 476, 1990. 3. Балан Н.Ф. и др. Генератор О высокого давления. Письма в ЖТФ, т. 15, вып. 18, с. 64 - 67, 1989.
(71)  Заявитель: 
Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, 
Министерство РФ по атомной энергии
(72)  Изобретатель: Выскубенко Б.А., Герасименко В.Ф., Круковский И.М.
(73)  Патентообладатель: 
Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, 
Министерство РФ по атомной энергии 

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СИНГЛЕТНОГО КИСЛОРОДА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

 (57)  Реферат: 
Использование: способ и устройство для получения синглетного кислорода могут быть в химическом иодно-кислородном лазере для получения рабочего донорного газа. Сущность изобретения: предлагается способ получения синглетного кислорода, основанный на взаимодействии в химическом реакторе газообразного хлора при смешении со струями смеси перекиси водорода с щелочью с последующим отделением от аэрозоля и жидкости полученного синглетного кислорода. Отделение синглетного кислорода осуществляют одновременно со смешением взаимодействующих компонентов в поле центробежных сил, направленных перпендикулярно потоку смешиваемых компонентов. После центробежные силы создают в химическом реакторе путем вращательного движения смешиваемых компонентов, а отработанную смесь удаляют из пристеночного слоя реактора. Ось вращения смеси компонентов совпадает с осью химического реактора. Устройство для получения синглетного кислорода включает корпус химического реактора, источник газообразного хлора, источник смеси перекиси водорода с щелочью, устройство для впрыска смеси, установленное в корпусе реактора, и устройство вывода синглетного кислорода из реактора. Устройство для впрыска смеси выполнено в виде полого ротора с отверстиями в его стенке, соединенного с источником смеси, корпус реактора содержит коллектор для сбора и отвода отработанной смеси, а на выходе реактора установлено устройство для трансформации вращательного движения газа в поступательное вдоль оси реактора. Ротор выполнен с профилированными вдоль потока смеси лопастями для придания смешиваемым компонентам вращательного движения. 2 с. и 2 з. п. ф-лы, 1 ил.